Dodatek nr 1 do SWZ

OSP.271.2.2023.JD

FORMULARZ OFERTOWY

Do:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

**NIP:** 772-24-02-208, **REGON**: 100777062

W imieniu którego działa pełnomocnik:

Gmina Ładzice

97-561 Ładzice ,ul. Wyzwolenia 36

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice

Krzysztofa Ciupińskiego zwana w dalszej części SWZ Pełnomocnikiem

**tel.** +48 (44) 684 08 95, **fax**: +48 (44) 684 08 22

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 w/w ustawy pn: . „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)”
2. **Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:**

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................

Adres:…………........................................................................................................

…………...................................................................................................................

Województwo:............................................................. Powiat:........................................................................

Tel./Fax. ………………………………………………….

E-mail: …...................................................................

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………….

REGON: ....................................................................

NIP:…………..............................................................

KRS: ……………………………………………………..

- dane (telefon, faks) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Gminy w zakresie prowadzonego postępowania.

1. Korespondencję należy kierować pod adres:

Nazwa

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

1. Osoba upoważniona do kontaktów......................................................................
2. Cena ofertowa dla zamówienia

Oferuję/oferujemy wykonanie części 1 przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

brutto (z VAT – stawka podatku VAT …… % ) …………….………...…….….…zł

słownie:……………………………………………………………….…..……...…..…zł

**netto** (bez podatku VAT) …………………………………………...……….….….…zł

słownie:………………………………………………….…………………...…...….zł

* 1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………...
	2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………..
	3. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie: ……………………………………………………….

*Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.*

1. Termin realizacji zamówienia:

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: **do dnia 10.11.2023 r.**

1. Kryteria pozacenowe:
	1. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy:
		1. Dla zamówienia deklaruję gwarancję wynoszącą

 ………… miesięcy/miesiące na podwozie samochodu oraz ……………… miesięcy/miesiące na nadwozie pożarnicze wraz z wyposażeniem pojazdu \*

\*w przypadku braku zaznaczenia przyjmuje się minimalny okres udzielonej gwarancji i brak przyznanych punktów.

Marka i model oferowanego pojazdu: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………..

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ** **TAK (spełnia) / NIE (nie spełnia)\* - określić,** **PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I/LUB PARAMETRY TECHNICZNE PRZEZ WYKONAWCĘ\*** | **DANE DODATKOWE - OPISAĆ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wymagania ogólne** |  |  |
|  | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:  |  |  |
| * ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),
 |  |  |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
 |  |  |
| * rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594 ze zm.)
 |  |  |
|  | Samochód spełnia odpowiednie wymagania techniczne określone w procedurze homologacyjnej zgodnej z art. 70b i potwierdzone świadectwem homologacji zgodnej z art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.).  |  |  |
|  | Samochód spełnia wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dla pojazdów pożarniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) |  |  |
|  | Samochód posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |  |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |  |
|  | **Podwozie z kabiną** |  |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Podwozie min. 2022 r .Podać markę i typ podwozia. |  |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 15000 kg.  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 WBelka sygnalizacyjna typu LED zamontowana na dachu samochodu - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2,- fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu,- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. - dodatkowo pojazd wyposażony w oświetlenie na przodzie pojazdu w postaci czterech lamp dalekosiężnych w technologii LED. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |  |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. - skrzynia biegów - manualna o maksymalnym przełożeniu - 6 biegów do przodu +plus wsteczny; |  |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |  |
|  | Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:- międzyosiowego,- osi tylnej,- osi przedniej,- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze.Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciągłego obciążenia masą środków gaśniczych i wyposażeniem.  |  |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona mechanicznie zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |  |
|  | Kabina wyposażona w:- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,- wywietrznik dachowy,- klimatyzację,- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,- lusterka zewnętrzne podgrzewane,- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w przedziale załogi,- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,- podest pomiędzy fotelem kierowcy a dowódcy z wyprowadzoną instalacją elektryczną pod latarki i radiotelefony (sprzęt dostarczony przez zamawiającego),- radio samochodowe - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.Kabina wyposażona dodatkowo:- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.- przetwornica prądu 230V z dodatkowymi wtyczkami USB oraz „zapalniczka”.  |  |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,- sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,- kontrolka włączenia autopompy,- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,- wskaźnik niskiego ciśnienia, |  |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |  |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową nisko-tonową, np. Rumbler, lub równoważny. Pojazd wyposażony w dodatkowym sygnał pneumatyczny, np. Federal, lub równoważny.  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.Dodatkowo pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie na przodzie pojazdu w postaci czterech lamp dalekosiężnych w technologii LED.  |  |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,- błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |  |
|  |  Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |  |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 150l  |  |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
|  | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w:- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, |  |  |
|  | **Zabudowa pożarnicza:** |  |  |
|  | Zabudowa metalowo-kompozytowa. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |  |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z aluminium. |  |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia. Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. |  |  |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Działko wyposażone w zawór odcinający znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy, (nakładka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).  |  |  |
|  | Powierzchnie platform i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). |  |  |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych lub aluminium, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Rolety w kolorze czarnym. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.  |  |  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy**.** Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.Dół tyłu oraz przodu zabudowy wyposażony w dodatkowe oświetlenie typu LED.  |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,- oświetlenie powierzchni roboczej dachu listwą typu LED,- dodatkowe oświetlenie pola pracy- dodatkowe oświetlenie podestów (światło pomarańczowe) |  |  |
|  | Szuflady wysuwane (2 sztuki) i podesty automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |  |
|  | Szuflady wysuwane i podesty w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów +/-5% - wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. W dniu odbioru pojazdu, zbiornik środka pianotwórczego pełny.  |  |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C.  |  |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3000l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  |  |  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |  |  |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |  |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |  |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:* manowakuometr,
* manometr niskiego ciśnienia,
* manometr wysokiego ciśnienia,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),
* miernik prędkości obrotowej wału pompy,
* regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
* włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
* licznik motogodzin pracy autopompy,
* wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
* sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
* sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
* schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
* głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
 |  |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem do napełniania z hydrantu.Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.  |  |  |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.  |  |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
|  | Maszt oświetleniowy:- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |  |  |
|  | **Wyposażenie:** |  |  |
|  | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy– OSP + nazwa, logo gminy, korytarz życia oraz oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |  |
|  | Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m wraz z zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Dodatkowo, wyciągarka zabezpieczona dodatkową osłoną, np. z kompozytu.  |   |  |
|  | **Warunki gwarancji i serwisu** |  |  |
|  | **Gwarancja :** * Na podwozie samochodu - min. 24 miesiące
* Na nadwozie pożarnicze wraz z wyposażeniem pojazdu - min. 24 miesiące

**Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.**  | Warunki gwarancji oferowane przez Wykonawcę:* podwozie samochodowe

gwarancja na okres ....... miesięcy,* nadwozie pożarnicze wraz z wyposażeniem pojazdu,

 gwarancja na okres ....... miesięcy,*Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.*  |  |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z  pojazdem w języku polskim. |  |  |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - karta pojazdu- wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |  |
| **VI.** | **Informacje dodatkowe** |  |
| **6.1.** | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający. |  |

\* **wypełnić stosując słowa „tak” / „spełnia” lub „ nie”/„nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.**

1. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję).

Należę do grupy:

☐ mikroprzedsiębiorstw;

☐ małych przedsiębiorstw;

☐ średnich przedsiębiorstw;

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza;

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;

☐ inny rodzaj ………………………………………………………………………….

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

1. Niniejszym oświadczam, że:
	1. zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
	2. zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
	3. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Akceptujemy także zawarte we wzorze umowy warunki płatności;
	4. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
	5. termin związania - Wykonawca jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ;
	6. jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy;
	7. udzielam rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego ***dodatek nr 6 do SWZ .***
	8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.

(\*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(\*\*) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej *(jeżeli dotyczy\*)*:

Nazwisko, imię .........................................................................................…

Stanowisko ..................................................................................................

Telefon ...........................faks ................................... E-mail …..................

1. Niżej podane części zamówienia, wykonywać będzie w moim imieniu podwykonawcy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Część/zakres zamówienia  | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

1. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
	1. …………………………………………………………………………..
	2. …………………………………………………………………………..
	3. …………………………………………………………………………..
	4. …………………………………………………………………………..
	5. …………………………………………………………………………..
	6. …………………………………………………………………………..
	7. …………………………………………………………………………..

*………………………………………………………………………………….*

 ***(podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) – zgodnie z zapisami SWZ***

Dodatek nr 2a do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

NIP: 772-24-02-208

REGON: 100777062

**Pełnomocnik:**

Gmina Ładzice

ul. Wyzwolenia 36

97-561 Ładzice

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego

**Wykonawca:**

……………………………………………………… *…………………….*

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)**”**,** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlnie Drugim**,** prowadzonego przez Pełnomocnika Gminę Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, oświadczam, co następuje

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)[[1]](#footnote-1)

lub

1. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….… (*wpisać artykuł)*  ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze )[[2]](#footnote-2):

………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................

*( opisać podjęte środki naprawcze )*

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) ………………………………………………..

2) ………………………………………………..

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów[[3]](#footnote-3).
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i w celu wykazania spełniania tych warunków polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów w następującym zakresie: )[[4]](#footnote-4)

…………………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………...........................……………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*………………………………………………………………………………….*

 *(podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) – zgodnie z zapisami SWZ*

Dodatek nr 2b do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

NIP:772-24-02-208

REGON: 100777062

**Pełnomocnik:**

Gmina Ładzice

97-561 Ładzice ,ul. Wyzwolenia 36

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego

**Wykonawca:**

……………………………………………………… *…………………….*

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O AKTUALNOŚCI INFORMACJI**

**ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY**

**z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania *(złożonym zgodnie z dodatkiem 2a)***

o udzielenie zamówienia publicznego pn „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)**”**,**

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

I. Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „Ustawa o przeciwdziałaniu agresji" (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) wskazanych przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu są nadal aktualne.

II. Oświadczam , że Wykonawca, którego reprezentuję/emy:

1) zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe

TAK / NIE \*

Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat1:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………..

2) sam lub z innym podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany, w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia w wyniku, którego doszło do zakłócenia konkurencji

TAK / NIE \*

Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat2:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….....................................…….........

III. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu jeżeli wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie,

2 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

\* niepotrzebne skreślić

*………………………………………………………………………………….*

 ***(podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) – zgodnie z zapisami SWZ***

***Dodatek nr 2c do SWZ***

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

NIP: 772-24-02-208

REGON: 100777062

**Pełnomocnik:**

Gmina Ładzice

97-561 Ładzice ,ul. Wyzwolenia 36

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego

**Podmiot udostępniający zasoby:**

……………………………………………………………………………… *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………….

……………………………………….

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU**

**KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY**

**z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania *(złożonym zgodnie z dodatkiem 2a)***

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)**”**,**

Ja niżej podpisany, reprezentując w/w podmiot, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzpi wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „Ustawa o przeciwdziałaniu agresji" (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) wskazanych przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu są nadal aktualne.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*………………………………………………………………………………….*

 *(podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) – zgodnie z zapisami SWZ*

Dodatek nr 2d do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

ul. Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

NIP:772-24-02-208

REGON: 100777062

**Pełnomocnik:**

Gmina Ładzice

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego

**Wykonawca:**

……………………………………………………… *…………………….*

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE O PODZIALE OBOWIĄZKÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ( DOTYCZY PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA)**

 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jako wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum\*/ spółka cywilna\*) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)”**

JA/MY .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko osoby/ osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w imieniu Wykonawcy ............................................................................................................................

( wpisać nazwy/ firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczamy, że następujące usługi\* wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

Wykonawca:................................................ wykona:.................................................
Wykonawca:................................................ wykona:..................................................

***Dodatek nr 2e do SWZ***

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie

Jedlno Drugie 67

97-561 Ładzice

NIP:772-24-02-208

REGON: 100777062

**Pełnomocnik:**

Gmina Ładzice

97-561 Ładzice ,ul. Wyzwolenia 36

Reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego

**Podmiot udostępniający zasoby:**

……………………………………………………………………………… *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………….

……………………………………….

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz

 …………………………...........................................................................................…………. (pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

 ………………………….......................................................................................…………......

(adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby) NIP ...................................................... REGON…………………………………………….….. zobowiązuję się zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………...………………………………………………………………. (nazwa wykonawcy)

nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)”**

Oświadczam, że:

 a) udostępniam w/w Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

 ………………………………………………………………………………………………………

b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:

 ……………………………………………………………………………………………………..

c) okres udostępnienia Wykonawcy w/w zasobów wynosi:

 ………………………………………………………………………………………………………..

d) czy podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą TAK\*/ NIE\* e) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. :

…………………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………………………

\* niepotrzebne skreślić

Dodatek nr 3 do SWZ

Znak sprawy: OSP.271.2.2023.JD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „***Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)*”**

* Identyfikator postępowania eZamówienia:

ocds-148610-5dc3a49c-df6f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

* Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dc3a49c-df6f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

Dodatek nr 4 do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WRAZ ZE WSKAZANIEM WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH**

**ODNOSZĄCYCH SIĘ DO GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej **24 miesięcy** od daty odbioru końcowego.
3. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy średni samochód pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy na podwoziu samochodu z napędem 4x4 spełniający co najmniej poniższe warunki:

| **L.P.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
| --- | --- |
| **I.** | **Wymagania ogólne** |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:  |
| * ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),
 |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
 |
| * rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594 ze zm.)
 |
|  | Samochód musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne określone w procedurze homologacyjnej zgodnej z art. 70b i potwierdzone świadectwem homologacji zgodnej z art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.).  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dla pojazdów pożarniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. |
|  | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |
| **II.** | **Podwozie z kabiną** |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Podwozie min. 2022 r .Podać markę i typ podwozia. |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 15000 kg.  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 WBelka sygnalizacyjna typu LED zamontowana na dachu samochodu - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2,- fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu,- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. - dodatkowo pojazd wyposażony w oświetlenie na przodzie pojazdu w postaci czterech lamp dalekosiężnych w technologii LED. |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210 kW , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. - skrzynia biegów - manualna o maksymalnym przełożeniu - 6 biegów do przodu +plus wsteczny; |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
|  | Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:- międzyosiowego,- osi tylnej,- osi przedniej,- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze.Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciągłego obciążenia masą środków gaśniczych i wyposażeniem.  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia, zawieszona mechanicznie zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |
|  | Kabina wyposażona w:- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,- wywietrznik dachowy,- klimatyzację,- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,- lusterka zewnętrzne podgrzewane,- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w przedziale załogi,- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,- podest pomiędzy fotelem kierowcy a dowódcy z wyprowadzoną instalacją elektryczną pod latarki i radiotelefony (sprzęt dostarczony przez zamawiającego),- radio samochodowe - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.Kabina wyposażona dodatkowo:- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.- przetwornica prądu 230V z dodatkowymi wtyczkami USB oraz „zapalniczka”.  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,- sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,- kontrolka włączenia autopompy,- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,- wskaźnik niskiego ciśnienia, |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową nisko-tonową, np. Rumbler, lub równoważny. Pojazd wyposażony w dodatkowym sygnał pneumatyczny, np. Federal, lub równoważny.  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.Dodatkowo pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie na przodzie pojazdu w postaci czterech lamp dalekosiężnych w technologii LED.  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,- błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |
|  |  Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 150l  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
|  | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |
|  | Pojazd wyposażony w:- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, |
| **III.** | **Zabudowa pożarnicza:** |
|  | Zabudowa metalowo-kompozytowa. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z aluminium. |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia. Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Działko wyposażone w zawór odcinający znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy, (nakładka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).  |
|  | Powierzchnie platform i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych lub aluminium, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Rolety w kolorze czarnym. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy**.** Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.Dół tyłu oraz przodu zabudowy wyposażony w dodatkowe oświetlenie typu LED.  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,  |
|  | Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,- oświetlenie powierzchni roboczej dachu listwą typu LED,- dodatkowe oświetlenie pola pracy- dodatkowe oświetlenie podestów (światło pomarańczowe) |
|  | Szuflady wysuwane (2 sztuki) i podesty automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |
|  | Szuflady wysuwane i podesty w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów +/-5% - wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. W dniu odbioru pojazdu, zbiornik środka pianotwórczego pełny.  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C.  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3000l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:* manowakuometr,
* manometr niskiego ciśnienia,
* manometr wysokiego ciśnienia,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),
* miernik prędkości obrotowej wału pompy,
* regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
* włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
* licznik motogodzin pracy autopompy,
* wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
* sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
* sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
* schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
* głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
 |
|  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem do napełniania z hydrantu.Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.  |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
|  | Maszt oświetleniowy:- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |
| **IV.** | **Wyposażenie:** |
|  | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy– OSP + nazwa, logo gminy, korytarz życia oraz oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |
|  | Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza. |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m wraz z zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Dodatkowo, wyciągarka zabezpieczona dodatkową osłoną, np. z kompozytu.  |
| **V.** | **Warunki gwarancji i serwisu** |
|  | **Gwarancja :** * Na podwozie samochodu - min. 24 miesięcy
* Na nadwozie pożarnicze wraz z wyposażeniem pojazdu - min. 24 miesiące

**Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesięcy.**  |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - karta pojazdu- wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |
| **VI.** | **Informacje dodatkowe** |
| 6.1. |  Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający. |

* 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi
	i eksploatacji odbieranego pojazdu. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 4 osób), odbędzie się w miejscu odbioru końcowego.
	2. W czasie odbioru końcowego samochód musi mieć pełny zbiornik paliwa oraz pełny zbiornik środka pianotwórczego w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
	3. Dokumentacja:
		1. Instrukcja użytkowania
		2. Książka gwarancyjna
		3. Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Dodatek nr 5 do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

**Wykonawca:**

……………………………………………………… *…………………….*

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

***WYKAZ DOSTAW***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)”

Doświadczenie zawodowe

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. *Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Rodzaj dostaw/zakres** | **Wartość brutto dostaw** | **Data i miejsce** **dostawy** | **Na rzecz jakiego podmiotu dostawy były wykonane (Zamawiający)** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy w/w dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

……………………………………………………………………………………………..

 (podpis osób(-y) uprawnionej (-ych) do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) – zgodnie z zapisami SWZ

Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba

Dodatek nr 6 do SWZ

Znak: OSP.271.2.2023.JD

UMOWA....../......(PROJEKT/WZÓR)
Zawarta w dniu ......... r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Jedlnie Drugim

NIP: 772-24-02-208 REGON 100777062 z siedzibą w Jedlnie Drugim pod nr 67,
97-561 Ładzice, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
.........................................
a
..........................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez:
....................................
Zamawiający przewiduje, że zamówienie publiczne dostawa pn.: „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)” będzie współfinansowane ze środków zewnętrznych:

1) dotacji budżetowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) środków samorządowych

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie (2)” ustala się co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego marka/typ/model.........................................,wraz z przeprowadzeniem szkolenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy zwany w dalszej części przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy lub samochodem pożarniczym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umowy zawiera Specyfikacja Warunków
Zamówienia oraz formularz oferty Wykonawcy.

3. Przedmiotem umowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 6 ust.1 są również dostawa i usługi powiązane z dostawą
pojazdu, w tym w szczególności: udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. k.c., rękojmi za wady, przeprowadzenie szkolenia obecnych przy odbiorze przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu.

§ 2
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony
w § 1 w maksymalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023r. Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przyjmuje się podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich dokumentów odbiorowych.
2. W ramach wykonania całości przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 11 grudnia 2023r. Zamawiający
dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy. W czasie odbioru
końcowego samochód musi mieć pełny zbiornik paliwa oraz pełny zbiornik środka
pianotwórczego w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
określonego w § 6 ust.1 umowy.

2) zawiadomienia Zamawiającego, co najmniej na dwa dni przed planowaną datą
wydania, o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru końcowego i wydania,

3) przekazania przedstawicielowi Zamawiającego wraz z pojazdem dokumentów
niezbędnych do rejestracji pojazdu:

a) Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;

b) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami
niniejszej umowy;

c) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;

d) Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;

e) Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie
Polski;
f) Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

3. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) odbioru wstępnego technicznego w siedzibie Wykonawcy, odbioru wstępnego
technicznego dokonają przedstawiciele Zamawiającego, w obecności przedstawiciela
Wykonawcy. Protokół odbioru technicznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,
każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy,
2) odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy wraz z wszystkimi
dokumentami przygotowanymi przez Wykonawcę ( w tym ubezpieczeniem OC na czas
przejazdu do siedziby Zamawiającego) i po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w
§ 3 umowy.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istnienia wad lub usterek, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w
terminie 7 dni lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie wynikającym z protokołu
odbioru przedmiotu umowy. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę
Strony sporządzą protokół potwierdzający ich usunięcie.

§ 3

Wykonawca w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przeszkoli w ramach
wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 6 ust. 1
umowy obecnych przy odbiorze przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego
użytkowania, obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu. Szkolenie z obsługi pojazdu
wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń (wliczone w cenę) dla
przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum 4 osób), odbędzie się w miejscu odbioru
końcowego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób
przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą Podwykonawcy
następującą część zamówienia:

 ............................................................................................................................................... natomiast pozostały zakres zamówienia będzie wykonywać osobiście (siłami
własnymi). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy oraz zakresu
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
/W przypadku wykonywania zamówienia bez udziału Podwykonawców ust. 1 otrzyma
brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres zamówienia siłami
własnymi bez udziału Podwykonawców. W związku z powyższym wszystkie zawarte
w niniejszej umowie zapisy dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie udziału Podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania Podwykonawców jak za działania własne.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już
znani.
4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec
Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny z
założeniami i przepisami.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
zamawiającym a Wykonawcą.

§ 5

1. Wykonawca udzieli ................. miesięcznej gwarancji na podwozie samochodu.
2. Wykonawca udzieli ................... miesięcznej gwarancji na nadwozie pożarnicze wraz z wyposażeniem pojazdu.

3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
4. Zasady gwarancji samochodu ratowniczo-gaśniczego określają warunki gwarancji
przekazane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
5. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów
eksploatacyjnych, przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez
autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za
pośrednictwem e-maila.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu
pożarniczego do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu pożarniczego.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia
samochodu pożarniczego w związku ze stwierdzeniem usterek, wad, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczenia
pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób i na warunkach
określonych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W tym wypadku koszty
zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na
miejsce oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa WYKONAWCA
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
24 miesiące. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 6

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ...................................zł (słownie złotych:...................................................................)
w tym podatek VAT 23% w kwocie: ..........zł słownie złotych: .................................................)
netto:.....................................zł (słownie złotych:..................................................................).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

4.Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru końcowego pojazdu (samochodu pożarniczego).
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Vat, który
figuruje w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Fakturowanie i zapłata faktury następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn zmian.) może, ale
nie jest obowiązany wysyłać zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną.
Zamawiający poda informację o posiadanej Platformie Elektronicznego Fakturowania
(PEF) na etapie realizacji umowy.

§ 7

1. W razie odstąpienia od umowy lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy,

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust.1 umowy,

3) jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie z winy Wykonawcy będzie
on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (samochodu) w wysokości 0,1 %
wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w
wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 umowy.

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi
20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w ust. § 6 ust. 1 umowy z
wyłączeniem kar naliczanych w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy oraz w przypadkach
określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, kara umowna nie przysługuje Wykonawcy.

§ 8

1. Poza przypadkami określonymi w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, jeżeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części,

3) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, a opóźnienie wynosi
powyżej 5 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, przy
czym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wcześniejszego wezwania
Wykonawcy do wykonania umowy i bez wyznaczenia dodatkowego terminu do jej
wykonania.
2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
powyższych okolicznościach.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3 może
zostać złożone przez Zamawiającego w postaci elektronicznej.

§ 9

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

1) gwarancja,

2) pismo akceptujące- zawiadomienie o wyborze,

3) formularz ofertowy,

4) SWZ wraz z dodatkami,

5) klauzula informacyjna załącznik nr 1 do umowy

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

1) umowa,

2) odpowiedzi i wyjaśnienia (informacje) udzielone przez Zamawiającego na pytania
Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ,

3) SWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

4) oferta Wykonawcy.

§ 10

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 11

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być zbywane w drodze cesji chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie ustawa Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny

§ 13

Strony dopełnią wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie.
W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia sprawy te będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”).
2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych
osobowych, strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.
3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej
umowy i nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony,
z zastrzeżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszej umowy.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jedynie na podstawie okoliczności, o których
mowa w niniejszej umowie oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca

Załącznik Nr 1 do wzoru/projektu umowy

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane
dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna
Jedlno Drugie z siedzibą w Jedlnie Drugim 67, 97-561 Ładzice.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady
rachunkowości.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej
zakończeniu przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane
osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów
zawartych z Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane
osobowe.
6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna
z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) \*
2) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem , że
sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą postanowień umowy zawartej
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko
do tych danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3
lit. b, d, e RODO, tj.

a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych
lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże
z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie
będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych
będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na
wymogi prawne m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) .
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

\* W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia**.**

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)